**重庆市嘉陵江航道管理处关于**

**2021年度航道工作船艇油漆保养采购公告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度航道工作船艇油漆保养 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 联系地址 | 重庆市渝中区华一路17号 | 联系人 | 刘老师 |
| 联系电话 | 023-63529610 | 传真电话 | 023-63504672 |
| 采购公告时间 | 2021年9月27日至2021年9月30日 |
| 项目开标时间 |  2021年9月30日上午10:00时 |
| 开标地点 | 重庆市渝中区华一路17号4楼  |
| 供应商基本资格条件 | 1.具有承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 供应商特定资格条件 | 无 |

**重庆市嘉陵江航道管理处关于**

**2021年度航道工作船艇油漆保养竞争性磋商采购的评标办法**

一、最高限价

项目最高限价为34.8万元，所有投标人投标报价不得超过34.8万元。

二、投标人资格要求及数量

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

三、采购服务需求

（一）项目概况

 2021年度航道工作船艇油漆保养项目包括对嘉陵江辖区内临江门、石马河、井口、悦来、北碚五个航道站点的5艘趸船、5艘航标艇、3艘巡航搜救艇、1艘勘测船及各站跳船等附属设施进行除锈、清洁和油漆保养。

（二）工作内容

2021年度航道工作船艇油漆保养清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点 | 船名 | 类型 | 主尺度 | 单位 | 数量 | 面积 | 范围 | 备注 |
| 临江门 | 渝嘉航9号 | 航标艇 | 25m\*5m\*1.7m | 艘 | 1 | 429  | 水线以上干舷、主甲板、浮背、顶棚及舾装设施、船体围壁、望天、吊檐、栏杆、储物间、机舱围壁、管路等； | 　 |
| 附属跳船及升降跳装置 | 附属浮具 | 7m\*4m\*2.2m | 批 | 1 | 65  | 船体水线以上干舷、甲板及舾装设施、栏杆附属件等 | 跳船1艘,堰船1艘 |
| 石马河 | 渝港航囤0013 | 趸船 | 36m\*10m\*2.3m | 艘 | 1 | 1652  | 船体水线以上干舷、各层甲板、舾装设施、围壁、望天、吊檐、栏杆、桅杆、水柜、库房、配电间、储物间等 | 　 |
| 渝港航囤0002 | 趸船 | 20.11m\*7m\*1.7m | 艘 | 1 | 612  | 船体水线以上干舷、各层甲板、舾装设施、围壁、吊檐、栏杆、桅杆、配电间等 | 　 |
| 嘉航3号 | 航标艇 | 22.65m\*4.2m\*1.55m | 艘 | 1 | 308  | 水线以上干舷、主甲板、浮背、顶棚及舾装设施、船体围壁、望天、吊檐、栏杆、储物间、机舱围壁、管路等； | 　 |
| 渝港航测01 | 测量船 | 22m\*5.4m\*1.8m | 艘 | 1 | 529  | 水线以上干舷、主甲板、二层甲板、浮背、顶棚及舾装设施、船体围壁、望天、吊檐、栏杆、储物间、机舱围壁、管路等； | 　 |
| 渝教援318 | 巡航救助艇 | 15.95m\*3m\*1.35m | 艘 | 1 | 124  | 水线以上干舷、主甲板、驾驶舱棚、机舱棚、舾装设施、机舱围壁、管路等； | 玻璃钢舱棚刷胶衣　 |
| 附属跳船及升降跳装置 | 附属浮具 | 5m\*2.4m\* 1.2m | 批 | 3 | 148  | 船体水线以上干舷、甲板及舾装设施、栏杆附属件等 | 跳船3艘,堰船1艘 |
| 井☐ | 嘉航5号 | 航标艇 | 22.54m\*4.2m\* 1.55m | 艘 | 1 | 308  | 水线以上干舷、主甲板、浮背、顶棚及舾装设施、船体围壁、望天、吊檐、栏杆、储物间、机舱围壁、管路等； | 　 |
| 渝港航囤0011 | 趸船 | 30m\*10m\*2.3m | 艘 | 1 | 1522  | 船体水线以上干舷、各层甲板、舾装设施、围壁、望天、吊檐、栏杆、桅杆、水柜、库房、配电间、储物间等 | 　 |
| 附属跳船及升降跳装置 | 附属浮具 | 7m\*4m\*2.2m | 批 | 1 | 65  | 船体水线以上干舷、甲板及舾装设施、栏杆附属件等 | 跳船2艘,堰船1艘 |
| 悦来 | 渝救援367 | 巡航救助艇 | 16.9m\*3.2m\*1.35m | 艘 | 1 | 148  | 水线以上干舷、主甲板、驾驶舱棚、机舱棚、舾装设施、机舱围壁、管路等； | 玻璃钢舱棚刷胶衣　 |
| 渝嘉航10号 | 航标艇 | 23.54n\*4.3m\*1.55m | 艘 | 1 | 342  | 水线以上干舷、主甲板、浮背、顶棚及舾装设施、船体围壁、望天、吊檐、栏杆、储物间、机舱围壁、管路等； | 　 |
| 渝港航囤0007 | 趸船 | 30m\*10m\*2.3m | 艘 | 1 | 1522  | 船体水线以上干舷、各层甲板、舾装设施、围壁、望天、吊檐、栏杆、桅杆、水柜、库房、配电间、储物间等 | 　 |
| 附属跳船及升降跳装置 | 附属浮具 | 7m\*4m\*2.2m | 批 | 2 | 170  | 船体水线以上干舷、甲板及舾装设施、栏杆附属件等 | 跳船2艘，堰船、艄船各1艘 |
| 北碚 | 渝教援368 | 巡航救助艇 | 16.9m\*3.2m\*1.35m | 艘 | 1 | 148  | 　水线以上干舷、主甲板、驾驶舱棚、机舱棚、舾装设施、机舱围壁、管路等； | 玻璃钢舱棚刷胶衣　 |
| 渝嘉航8号 | 航标艇 | 25m\*5m\*1.7m | 艘 | 1 | 429  | 水线以上干舷、主甲板、浮背、顶棚及舾装设施、船体围壁、望天、吊檐、栏杆、储物间、机舱围壁、管路等； | 　 |
| 渝港航趸0015 | 趸船 | 40m\*10m\*2.2m | 艘 | 1 | 1227  | 船体水线以上干舷、各层甲板、舾装设施、吊檐、栏杆、水柜、库房、配电间、储物间等 | 　 |
| 附属跳船及升降跳装置 | 附属浮具 | 7m\*4m\*2.2m | 批 | 1 | 170  | 船体水线以上干舷、甲板及舾装设施、栏杆附属件等 | 跳船2艘,堰船1艘，机动驳1艘 |
| 其它 | 环保防尘及水域防污染措施费 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 劳动保护和人员安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| 异地施工及其他 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |

**注意:**各船艇油漆面积为测算面积，仅供参考，投标单位请自行到现场踏勘测算，酌情报价。报价文件需明确拟采用的油漆品牌及规格型号，油漆采用醇酸磁漆，供应商须采用三峡牌醇酸磁漆、上海开林牌醇酸磁漆、"International"（国际）牌醇酸磁漆同等及以上质量的产品。

（三）油漆施工技术要求：

1、油漆表面高压清洗剂除尘、除油污、全面清洗。

2、船体水线以上外板、护舷、相应甲板及走道、围壁、甲板反顶、舾装设施设备、吊檐、栏杆、桅杆等表面锈蚀部位人工除锈、打磨、涂刷防锈漆1度，涂刷面漆2度。要求油漆表面不得有针眼、气泡、发白、流挂、露点、缩孔及缩边、色差、橘皮、渗色、浮色等 ，面漆颜色与规定颜色无差异。所有船艇主甲板50%的面积应进行敲铲除锈，具体除锈部位由采购人代表根据实际情况现场指定。

3、除锈清洁后，必须尽快涂刷防锈底漆，原则上不允许超过4小时，更不允许过夜。涂刷后一道油漆时，应保持前一道表面清洁干燥，其干燥时间通常不少于生产厂规定的最短涂装间隔时间。

4、所有船艇标识、水尺线、船名等按标准描色。机舱\甲板管路按要求分类分色标识。船艇门窗边框有油漆的部位需进行清洁或抛光处理。涂刷油漆前需对门窗边框、灯具、各类标牌等进行遮挡。

5、涂装环境要求 ：不得在下雨、下雪、重雾、潮湿的气候条件下进行室外涂装作业。不得在潮湿表面涂装。湿度在85%以上，室外温度高于30摄氏度，低于-5摄氏度；钢板表面温度低于露点3摄氏度，不能进行涂装作业。不得在灰尘较多或污染严重的环境下施工。涂漆必须在涂装表面清理符合要求，经采购人现场代表认可后方可进行。涂漆工具的类型应与所选用的涂料相适应，当改用他种涂料时，应对全套工具彻底清洗。

6、油漆现场要采取安全环保措施，在舱内狭小之处油漆作业时，应穿戴防护服和面具，涂装时应充分换气，以免油气滞留，防止电火花引起爆炸，油漆作业完工后应打扫现场，做好清洁。油漆作业期间，中标供应商必须按照环保相关要求做好防污染措施，防止污油、废料、弃渣及油漆等污染物进入江中（油漆作业产生的废弃物必须上岸处理），凡发生水域污染事件的后果及责任由中标供应商自行负责。

（四）责任与义务

1、成交供应商应按合同约定的内容、时间向采购人交付，并对完成的项目质量负责。

2、因其他要求，需要对本项目必要部分进行调整或改变的，经采购人同意后，成交供应商应配合做好相关工作。

3、成交供应商应按有关法律规定，为其投入本项目的人员办理相应保险。如果成交供应商不办理人员保险，则应对有关风险及后果自负其责。

四、采购商务需求

（一）施工工期、地点及验收方式

1、施工工期

项目总工期90日历日，自开工之日起计算。

2、施工地点

嘉陵江临江门、石马河、井口、悦来、北碚航道站。

3、验收方式

项目完工后，采购人组织验收并给予认可或提出整改意见，油漆每道工序完工后需由采购人现场代表确认后方可进入下一道工序。成交供应商按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

（二）报价要求

1、磋商报价包括：人工费、材料（含配件）费、机械费用、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材（含耗材）费、修理费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、检测费、安装调试费、培训费、管理费、利润、风险费、危化品及固（液）废弃物回收费、各种规费、验收（含第三方验收）费、售后服务、税金等完成本项目的所有费用（含质保期内及实施过程中可能发生的所有费用），报价为人民币报价。

2、磋商报价应完全包含竞争性磋商文件要求的供货范围和服务内容，达到竞争性磋商文件中要求的使用功能。若因供应商在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，采购人视为供应商已充分理解竞争性磋商文件要求，漏报、漏项部分已计入磋商报价之中，供应商应充分考虑项目实施过程中应当预见的风险。

（三）质量要求、质量保修期及售后服务

1、质量要求：达到国家现行船舶油漆作业有关施工质量验收规范要求，达到合格标准。

2、质量保修期：根据船舶修造有关规定，本项目质量保修期约定为12个月，质量保修期自项目验收合格之日起计算。

3、售后服务：成交供应商在本项目范围内承担保修责任，保修期自项目竣工验收合格之日起。在保修期内，成交供应商应在接到采购方通知后2个工作日内派人到现场修复，如成交供应商未及时修复，采购人有权另行聘请第三人修复，所产生费用由成交供应商承担。发生紧急事故需抢修的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（四）付款方式

项目进度完成过半后，经采购人审核确认，成交供应商出具正式有效发票，采购人于10个工作日内转账支付合同金额的50%作为第一期付款。项目完工验收合格后，成交供应商提交全套完工资料，出具正式发票，并向采购人账户汇缴合同款的5%作为质保金。采购人收到质保金后于10个工作日内支付剩余的50%款项，质保金待质保期满后无息转账退还给成交供应商。

五、现场踏勘

有意向参与竞标的潜在投标人自行前往嘉陵江临江门、石马河、井口、悦来、北碚航道站点进行现场踏勘。

联系电话及联系人：63504613 郭老师

踏勘注意事项：

1、潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

2、投标人自行承担在踏勘现场中所发生的人身安全和财产损失风险。

3、现场踏勘包括但不限于：测量、勘探、观察、对现场和对周边情况的了解等工作，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担，而无论投标单位是否进行现场踏勘，均视为投标单位对施工现场各种情况及周边情况十分清楚，能对投标及后来的工作做出准确的判断。

六、报价资料提交时间、地点

供应商应于2021年9月30日上午10时集中提交报价资料，提交地点：重庆市渝中区华一路17号4楼会议室。

七、响应文件份数及装订要求

供应商响应文件提供正本、副本各一份，投标文件须密封并在密封处加盖投标人单位公章，未按上述规定封装，采购人将拒绝接收。

八、磋商程序及方法

对供应商响应文件统一拆封后，由重庆市嘉陵江航道管理处相关科室组成的磋商小组按照资格评审标准和项目技术要求对供应商进行资格审查，资格评审不合格的和未达到项目技术要求的不再进入磋商和评分环节，然后磋商小组分别与各供应商进行磋商（磋商顺序随机抽取），并按照评审标准进行综合评分，最后对结果进行挂网公示。磋商过程由重庆市嘉陵江航道管理处纪检部门全程参与监督。

九、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 磋商报价（30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术服务部分（45%） | 8 | 施工组织方案：项目施工组织方案，包括油漆施工工期、进度计划、人员设备投入的安排等，提供的施工组织合理、计划完善、施工节点清晰，根据其优劣进行评分。优得8分，良得6分，较好得4分，一般得2分，差得1分，无得0分。 | 提供施工组织方案。 |
| 10 | 油漆施工工艺保障方案：供应商对油漆施工除锈、清洗、涂装等工艺熟悉，作业流程安排科学合理，滚涂和喷涂选择合理，天气温度选择合理。根据方案优劣进行评分。优得10分，良得8分，较好得6分，一般得4分，差得2分，无得0分。 | 提供油漆施工工艺保障方案。 |
| 6 | 施工质量及安全控制方案：措施合理且具有操作性，质量及安全事故处置预案完整，得6分；措施较合理，质量及安全事故处置预案一般，得3分；措施差且不具有操作性，无质量及安全事故处置预案，或未提供方案，得0分。 | 提供施工质量及安全控制方案。 |
| 6 | 环境保护措施方案：措施合理且具有操作性，有针对可能发生的环境污染事故建立处置预案，得6分；措施一般，有针对可能发生的环境污染事故建立处置预案，得3分；措施不合理且不具有操作性，无针对可能发生的环境污染事故建立处置预案，或未提供方案，差得0分。 | 提供环境保护措施方案。 |
| 6 | 质量保证及售后服务保障方案：实施本项目方案措施详细具体，具有针对性，售后服务机构及联系人、技术人员配备等资料详实，服务承诺和保障措施考虑周全完整，有额外优惠服务，得6分；方案措施一般，针对性不强，得3分；方案措施差，针对性差，无服务承诺和保障措施，或未提供方案，差得0分。 | 提供质量保证及售后服务保障方案。 |
| 9 | 技术人员保障：1.拟投入本项目油漆施工作业工人并为其购买责任保险，保额不低于80万/人，投入6人得5分，每增加1人得1分，最多加4分。 | 提供人员身份证复印件及雇主责任险保单，加盖供应商鲜章。 |
| 3 | 商务部分（25%） | 10 | 供应商自2019年1月1日起至本项目响应文件递交截止时间止，具有船舶油漆施工业绩的，每提供1个业绩得2分，最高得10分，未提供得0分。 | 提供施工合同（或协议）关键页复印件，并加盖供应商鲜章。 |
| 5 | 2019年1月1日以来，供应商无有效劳动人事投诉或无仲裁不良记录的得5分，否则得0分。 | 提供人力资源和社会保障部门出具的证明材料复印件，或书面承诺函（供应商自行承诺并加盖鲜章，格式自拟）。 |
| 10 | 投入油漆施工重要设备，高压清洗机一台得2分，最多得4分；投入油漆喷涂机一台得3分，最多得6分； | 提供设备照片及购买发票 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

八、决标

响应文件满足评标办法所有实质性要求，且评审得分最高的供应商成为中标候选人。

九、公示

确定中标候选人后在重庆交通局官网进行公示，公示期1天，公示结束后与中标人进行合同谈判。

十、响应文件应编制要求

竞争性磋商报价函（附件1）；

提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需提供法定代表人授权委托书（附件3）；

提供供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（可以用诚信声明代替，附件4）；

提供营业执照、组织机构代码证复印件。（加盖供应商公章）

根据本评标办法需要提供的其他证明材料。

 重庆市嘉陵江航道管理处

2021年9月27日

**附件1**

**竞争性磋商报价函**

重庆市嘉陵江航道管理处：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性磋商采购文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

3、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

4、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（全称并盖章）：

日期： 年 月 日

**附件2**

**法定代表人身份证明书**

重庆市嘉陵江航道管理处：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（此处附法定代表人身份证的正反面复印件：）

 供应商（全称并盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3**

**法定代表人授权委托书**

采购项目名称：

日期： 年 月 日

致：重庆市嘉陵江航道管理处：

本人 （供应商法定代表人姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对 （项目名称）项目的采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（此处附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

供应商（全称并盖章）：

**附件4**

**诚信声明**

采购项目名称：

致：重庆市嘉陵江航道管理处：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（全称并盖章）：

日期： 年 月 日