**重庆市嘉陵江航道管理处关于**

**嘉陵江两岸宣传警示标牌制作安装分散询价采购的公告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | 嘉陵江两岸宣传警示标牌制作安装 | **项目****编号** |  | **采购****方式** | 询价采购 |
| **联系****地址** | 重庆市渝中区华一路17号 | **联系人** | 刘老师 |
| **联系****电话** | 023-63506685  | **传真电话** | 023-63504672 |
| **采购文件发售时限** | 2022年6月21日-2020年6月24日 |
| **项目开标时间** | 2022年6月24日上午10:00 |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 嘉陵江两岸宣传警示标牌制作安装 |  | 项 | 1 |  |
| **投标人资格要求** | 一、一般资格条件1、具有独立承担民事责任的能力。2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6、法律、行政法规规定的其他条件。二、特定资格条件投标人需持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得法人资格，营业执照经营范围需涵盖：广告设计、制作。 |

**嘉陵江两岸宣传警示标牌制作安装分散询价采购评标办法**

**一、最高限价**

项目最高限价为6万元，所有投标人投标报价不得超过6万元。

**二、投标人资格要求及数量**

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**三、项目需求**

**（一）项目概况**

本项目17块宣传警示标牌为航道及航道设施的警示标牌，安装位置分布于嘉陵江临江门至北碚河段沿岸，地质地貌复杂，交通极为不便，材料运输方式可以采用汽车运至附近，通过船和人力转运至施工现场。部分地方需乘船到江边后靠步行到达施工现场。部分地方甚至需要开辟临时道路方可通行，施工难度较大，可能涉及与周边单位、居民及相关部门协调、办理施工相关手续等，项目安装位置复杂且难度较大。

施工期间，噪声、废水、固体废弃物等处置制定相关措施，严格遵守国家和重庆市环境保护相关法律法规的要求，保护好施工现场周边生活和生态环境。

1. **项目内容**

**项目清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称及做法** | **单位** | **数量** | **岸别** | **距河口里程（km ）** | **地点** | **设计图样** |
| 1 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 4.2 | 点位1：曾家岩大桥上游 |  |
| 2 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 4.3 | 点位2：龙湖星悦荟 |  |
| 3 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 5.3 | 点位3：相国寺码头对岸 游泳基地  |  |
| 4 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 12.3 | 点位4：中渡口码头  |  |
| 5 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 14.5 | 点位5：江北区石马河（高家花园大桥） |  |
| 6 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 19.6 | 点位6：沙坪坝（挂榜山渡口）  |  |
| 7 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 19.8 | 点位7：大竹林凤栖沱码头  |  |
| 8 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱， 6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 23.9 | 点位8：原丝厂码头  |  |
| 9 | 上墙标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，贴墙上，打膨胀螺丝，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 25.1 | 点位9：井口原二塘码头对岸  |  |
| 10 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 31 | 点位10：金海大道交叉口露营基地 |  |
| 11 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 41.7 | 点位11：悦来街道峡马口  |  |
| 12 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 49.2 | 点位12 ：水土码头 |  |
| 13 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 50.6 | 点位13：施家梁镇字库码头  |  |
| 14 | 上墙标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，贴墙上，打膨胀螺丝，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 56.6 | 点位14：北碚泰吉滨江小区江边  |  |
| 15 | 上墙标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，贴墙上，打膨胀螺丝，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 58.4 | 点位15：北碚朝阳正码头  |  |
| 16 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色单面彩印 | 套 | 1 | 右岸 | 62.3 | 点位16：北碚野温泉  |  |
| 17 | 离地标识，宣传画面尺寸：1500\*1000mm，6.0不锈钢方管，板材厚度1.2mm，国标304#不锈钢。双立柱，6.0不锈钢方管焊接框架，背板用2.0mm不锈钢做底，3930超强级反光膜白色双面彩印 | 套 | 1 | 左岸 | 64.9 | 点位17 ： 长生滩渡口 |  |

注意：报价应包括项目清单中涉及到的所有材料、配件、人工、转运、协调等可能产生的所有费用且保质期内后期维护费用。报价文件须提供项目拟使用反光膜的品牌、规格型号、技术参数等内容。

**（三）服务时间、地点、技术要求及验收方式**

1、服务时间

自签订合同之日起计算10日历日内完成。

2、服务地点

服务地点：嘉陵江沿线（曾家岩——北碚）。

3、技术要求

(1)、离地标识（埋地式）要求：整体高度2.9米，基础开挖深度不小于80cm,宽不小于50cm，长不小于50cm 焊接地网（HRB400为钢筋牌号，使用此材料焊接成正方体网状），标牌基础采用C20混凝土现浇，安装完后地面要恢复原样。

(2)、上墙标识（高空悬挂式）要求：离地3.5米以上。

(3)、标牌面板内容根据采购人要求设计制作。

4、验收方式

投标人须负责完成嘉陵江两岸宣传警示标牌制作安装相关工作，采购人参照项目以上技术要求和项目清单进行验收。

5、验收合格后投标人在应在20天内办理结算手续，逾期给采购人造成的损失由投标人承担.

**（四）质量要求、质量保修期及缺陷责任期**

1、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准。

2、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本项目质量保修期约定为12个月，质量保修期自工程验收合格之日起计算。

质量保修范围：本项目投标范围内的全部工程内容。

**（五）付款方式**

工程全部完工且验收合格后，中标投标人提交相关完工资料，中标人向采购人支付5％的工程质量保证金，采购人收到质保金后向中标人支付合同金额。工程质量保证金在质保期结束后无息退还给中标人。付款前，中标人应向采购人提供等额合法发票。

**（六）现场踏勘**

1、本次项目内容为嘉陵江两岸宣传警示标牌制作安装，有意向参与竞标的潜在投标人可在开标前自行踏勘现场。

2、现场踏勘

有意向参与竞标的潜在投标人自行前往施工现场进行现场踏勘。

联系人及联系电话：刘老师 023-63506685

踏勘注意事项：

(1)潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

(2)除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

(3)现场踏勘包括但不限于：测量、勘探、观察、对施工现场和对周边情况的了解等工作，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担，而无论投标单位是否进行现场踏勘，均视为投标单位对施工现场各种情况及周边情况十分清楚，能对投标及后来的施工做出准确的判断。

**四、报价资料提交时间、地点**

投标人应在2022年6月24日上午9:30-10:00提交报价资料，提交地点：重庆市嘉陵江航道管理处会议室。

**五、报价文件要求**

（一）参加报价单位应现场提交报价文件。

（二）报价文件应包括以下内容装订。

1、报价承诺函及明细表。

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、税务登记证书复印件。

3、最近一年财务报表的复印件（可用书面声明代替）。

4、拟使用反光膜的品牌、规格型号、技术参数等内容。

5、提供离地标识和上墙标识设计效果图。

6、近三个月的社会保险缴税记录和缴纳证明（可用书面声明代替）。

7、参加本项目采购活动服务承诺书。

8、所有复印件均需加盖投标人公章。

（三）报价要求

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用。

（四）报价文件的密封和递交

1、报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

2、封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

3、所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**六、评标流程**

由嘉航处采购办、纪检及相关科室组成的评标小组，首先对投标人进行统一拆封，然后对投标人响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

**七、评分办法**

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**八、公示**

确定中标候选人后在重庆交通网进行公示，公示期为1个工作日，公示期结束后与中标人进行合同谈判。

重庆市嘉陵江航道管理处

2020年6月21日

报价承诺函

重庆市嘉陵江航道管理处：

我司已收到贵单位关于 采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供 采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请投标人完整填写本表。

 2、该表可扩展，并逐页盖章。

 投标人名称（公章）：

年 月 日

拟使用反光膜的品牌、规格型号、技术参数等内容

注：投标人自行完成该页内容，并加盖公章。

离地标识和上墙标识设计效果图

注：1、请投标人自行完成该页内容。

 2、该表可扩展，并逐页盖章。

法定代表人身份证明书

重庆市嘉陵江航道管理处：

 （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市嘉陵江航道管理处：

 （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对 项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

承 诺

重庆市嘉陵江航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家级地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

 （投标人公章）

年 月 日

**书面声明**

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（投标人公章）

年 月 日