重庆市铜梁船闸管理处关于

船闸站及处机关视频监控系统运行维护服务

询价采购公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称** | 船闸站及处机关视频监控系统运行维护服务 | | **项目**  **编号** | | 无 | | **采购**  **方式** | 询价采购  （最高限价5.61万元） |
| **联系**  **地址** | 铜梁区巴川街道营盘街76号 | | | | | | **联系人** | 唐老师 |
| **联系**  **电话** | 023-45674006 | | **传真电话** | | | | 023-45674006 | |
| **采购文件发售时限** | | 2023年4月11日-2023年4月13日 | | | | | | |
| **项目开标时间** | | 2023年4月14日上午10:00 | | | | | | |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | | **数量** | | **备注** | | |
| 船闸站及处机关频监控系统运行维护服务 |  | 项 | | 1 | |  | | |
| **供应商资格要求** | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | | | | | | | |

船闸站及处机关视频监控系统运行维护服务

询价采购文件

**一、最高限价**

最高限价为5.61万元，所有投标人投标报价不得超过5.61万元。

**二、供应商资格要求及数量**

1、本次采购不接受联合体，不接收合同分包或转包；

2、首次采购，有效响应供应商满足3家及以上；重新采购的供应商仍然少于三个的，按照本采购文件规定的程序开标和评标。重新采购经评审有有效供应商的，应当确定中标供应商。

3、根据《政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；

4、供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标的，视为无效响应，按资格审查不通过处理。

**三、项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| 船闸站及处机关视频监控系统运行维护服务 | 1项 | 服务期：2年 |

服务具体内容如下：

（一）永久（永川区）、连丰（永川区）、响水（永川区）、古佛（永川区）、永嘉、安溪、大庙、蒲吕、旧县、虎峰、中和、关溅12座船闸站、处机关视频监控一年的运维和修理服务。

（二）八处（永久、连丰、响水、古佛、永嘉、大庙、蒲吕、旧县）有线宽带一年费用；

（三）日常运维要求中标单位对各船闸站及机关进行常规巡查及汛期巡检全年不少于3次。

（四）修理服务包含全年维护、修理及更换设备过程中的所有人工、材料、措施、运输等一切费用。

（五）在维修中所需更新或调换的器材、设备、材料由中标单位在提供器材、设备、材料的性能参数，不低于原来的设备的性能参数。

（六）维护视频监控设备信息如下：

1、（永嘉、永久、旧县、虎峰、连丰、响水6座船闸站）设备详单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 200万像素红外智能球机 | DS-DE6220SI-A | 海康威视 | 套 | 6 | 含支架、电源 |
| 2 | 高清数字硬盘录像机 | DS-7808N-K2 | 海康威视 | 台 | 6 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | ST4000GX006 | 希捷 | 块 | 6 |  |
| 4 | 8口千兆交换机 |  |  | 台 | 6 |  |
| 5 | 球机电杆 | 3.5米 | 国产定制 | 根 | 6 |  |
| 6 | 球机电箱 | 500\*400\*300 | 国产定制 | 台 | 6 | 不锈钢制 |
| 7 | 球机混疑土浇砼 | C25 |  | 方 | 4.8 |  |
| 8 | 超5类双绞线线 | 超5类 | 联讯 | 米 | 900 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 联讯 | 米 | 600 |  |
| 10 | PVC管及管件 | ￠25 | 得亿 | 米 | 600 |  |
| 11 | 辅材 | 各类连接件、管件、插线板等 | | 批 | 6 |  |

**2、**中和、关溅、安溪船闸3座船闸站设备详单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 200万像素红外智能球机 | DS-DE6220SI-A | 海康威视 | 只 | 3 | 含支架、电源 |
| 2 | 高清数字硬盘录像机 | DS-7808N-K2 | 海康威视 | 台 | 3 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | ST4000GX006 | 希捷 | 块 | 3 | 保存60天以上 |
| 4 | 8口千兆交换机 | Magic S2G | 华三 | 台 | 3 |  |
| 5 | 球机电杆 | 3.5米 | 国产定制 | 根 | 3 | 3.0mm |
| 6 | 球机电箱 | 400\*300\*200 | 国产定制 | 台 | 3 | 不锈钢制 |
| 7 | 超5类双绞线 | 超5类 | 联讯 | 米 | 450 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 联讯 | 米 | 300 |  |
| 9 | PVC管及管件 | ￠25 | 得亿 | 米 | 150 |  |
| 10 | 辅材 | 各类连接件、管件、插线板等 | | 批 | 3 |  |

3、处机关监控系统设备详单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 200万像素红外摄像机 | DS-2CD2T25D-I3 | 海康威视 | 只 | 3 |  |
| 2 | 高清数字硬盘录像机 | DS-7808N-K2 | 海康威视 | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬盘 | ST4000GX006 | 希捷 | 块 | 2 | 保存90天 |
| 4 | 高清显示器 | 27寸 | 美昂 | 台 | 1 | IPS屏 |
| 5 | 监控专用机柜 | 台式 | 国产定制 | 台 | 1 | 1200\*800\*600\*1.0 |
| 6 | 8口千兆交换机 | Magic S2G | 华三 | 台 | 1 |  |
| 8 | 鸭嘴支架 | 国优 | 海康威视 | 只 | 3 |  |
| 9 | 开关电源 | 12V2A | 小耳朵 | 个 | 3 |  |
| 10 | 超5类双绞线线 | 超5类 | 联讯 | 米 | 200 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 联讯 | 米 | 200 |  |
| 12 | PVC管及管件 | ￠20 | 得亿 | 米 | 200 |  |
| 13 | 辅材 | 各类连接件、管件、插线板等 | | 批 | 1 |  |

4、蒲吕、大庙、古佛3座船闸站及中和、关溅、旧县、虎峰、安溪、永嘉、永久、响水、连丰船闸站枪机设备详单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 200万像素红外智能球机 | 200W像素H265摄像机 | 套 | 3 |
| 2 | 200万像素红外网络枪机 | 200W像素H265摄像机 | 台 | 12 |
| 3 | 开关电源 | DC12V2A | 个 | 12 |
| 4 | 摄像机支架 | 万象支架 | 个 | 12 |
| 5 | 高清数字硬盘录像机 | 4路H265硬盘录像机 | 台 | 3 |
| 6 | 监控专用硬盘 | ST4000GX006 | 块 | 15 |
| 7 | 信号防雷器 | 国优 | 个 | 15 |
| 8 | 8口千兆交换机 |  | 个 | 3 |
| 9 | 球机电杆 | Φ114，4米 | 根 | 3 |
| 10 | 太阳能电池板 | 200W\*6块 | 套 | 2 |
| 11 | 太阳能充电控制器 | 30A | 套 | 2 |
| 12 | 胶体蓄电池 | 150AH\*4只 | 组 | 2 |
| 13 | 电池地埋箱 | IP67防护等级 | 个 | 4 |
| 14 | 电池检修井 | 500\*500 | 个 | 2 |
| 15 | 球机电箱 | 500\*400\*300 | 台 | 1 |
| 16 | 球机混疑土浇砼 | C25 | 方 | 4.8 |
| 17 | 枪机立杆 | 3.5米 | 根 | 12 |
| 18 | 枪机电箱 | 300\*300\*250 | 台 | 12 |
| 19 | 枪机立杆混疑土浇砼 | C25 | 方 | 6 |
| 20 | 超5类双绞线线 | 超5类 | 米 | 1060 |
| 21 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 米 | 800 |
| 22 | PVC管及管件 | ￠20 | 米 | 800 |
| 23 | 辅材 | 各类连接件、管件、插线板等 | 批 | 12 |

（七）设备技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称型号** | **规格参数** | **图片** |
| 1 | 200万像素红外摄像机  DS-2CD2T25D-I3 | RJ45 10M/100M自适应以太网口；  镜头水平视场角80°；  最小照度:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)/0 Lux with IR,0.014 Lux @(F1.4,AGC ON)/0 Lux with IR  快门:1/3秒至1/100000秒2  日夜转换模式:ICR红外滤片式  宽动态范围:数字宽动态  数字降噪:3D数字降噪  最大图像尺寸:1920×1080  帧率:50Hz,25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | 1512438015983 |
| 2 | 200万球机  DS-DE6200SI-A | 水平范围360°连续旋转  巡航扫描8条, 每条可添加32个预置点  守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描  红外照射距离150米  主码流分辨率及帧率50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | 20140716165735944 |
| 3 | 硬盘录像机  DS-7808N-K2 | 支持国标28181协议；  支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；  支持H.265、H.264编码前端自适应接入；  201310231014365151支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；  支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；  支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；  支持最大8路1080p同步回放及多路同步倒放；  支持标签定义、查询、回放录像文件；  支持重要录像文件加锁保护功能；  支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； |  |
| 4 | 硬盘（监控专用） | 容量：4000GB  转速：5900rpm  传输速率：6GB/S | 1512436762471 |
| 5 | 高清监控  专用显示器  美昂27寸 | 分辨率：1920x1080；  视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；  视频输入支持DVI接口、HDMI接口、VGA接口、USB接口； | timg |
| 6 | 无线4G工业级  路由器 | 支持双卡：同时支持任何两个运营商的4G卡； 双卡备份；  无线有线备份； 带双串口，支持DTU无线传输功能； 3C、EMC、ROHS等证书 支持1个WAN口、4个LAN口 | 1512438166472 |
| 7 | 监控专用机柜 | 1200\*800\*600\*1.0 | FB87B1A382432061FE017B0F3372A6ED |
| 8 | 千兆网络交换机 | 8个10/100/1000M自适应以太网端口；  支持半双工、全双工、自协商工作模式；  支持MDI/MDIX自适应； | 2 |
| 9 | 球机电箱 | 400\*300\*200 | mmexport1512437223574 |
| 10 | 球机电杆 | 3.5米 | mmexport1512436038057 |
| 11 | 鸭嘴支架 | 摄像机专用鸭嘴支架 | 1512437732406 |
| 12 | 开关电源 | 12V2A | 1512437669755 |
| 13 | 信号防雷器 | 国优 |  |
| 14 | 太阳能电池板 | 1、规格：200W；，转换效率17%以上，输出功率衰减10年90%以内，20年80%以内，使用寿命25年以上 |  |
| 15 | 太阳能充电控制器 | 12V 30A MPPT控制器 |  |
| 16 | 胶体蓄电池 | 规格：150AH;太阳能专用免维护胶体蓄电池 |  |
| 17 | 电池地埋箱 | 全密封防水、耐腐蚀、防护等级：IP67； |  |

（八）实施期限及地点

1、服务期

自合同签订之日起至委托事项完成。合同期满，在原合同内容和合同金额不变的情况下，经双方协商可续签合同，每次最多续签1年，续签合同总期限最长不超过2年。

2、维护地点

永久（永川区）、连丰（永川区）、响水（永川区）、古佛（永川区）、永嘉、安溪、大庙、蒲吕、旧县、虎峰、中和、关溅12座船闸站、铜梁船闸管理处机关。

（九）维护服务要求

1、投标人和制造商在维护期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

提供售后服务7x24小时即时响应，4小时内到达现场进行处理。如果中标方在接到通知后未及时作出响应，中标方必须对由于故障所造成的损失后果负责。

**四、报价资料提交时间、地点**

供应商应在2023年4月14日上午10:00时前提交报价资料。提交地点：重庆市铜梁船闸管理处会议室。

**五、评标流程**

（一）评审按采购文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）经评审小组评审，由满足采购文件全部实质性要求且项目报价最低的供应商为成交候选供应商。

（六）若供应商的项目报价相同的，按照现场随机抽取的方式确定成交候选供应商。

**六、报价要求**

本项目最高限价5.61万元人民币，包括了项目服务期间所需的服务费、人工费、差旅费和提供服务所需的其他一切费用及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

**七、报价文件的密封和递交**

（1）报价文件正本壹份。报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**八、解决争议的方式**

项目合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向采购人所在地人民法院提起诉讼。

**九、风险防控**

本项目采购过程和合同履行过程中，如遇国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、预算项目调整等情况，按下列方式处置：

1.处于采购过程中的，如果相关变化将导致采购任务取消的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，取消采购任务，作废标处理；

2.已经采购完成，尚未签订合同的，如果相关变化导致不能实现合同目的，按不可抗力事件处理，取消采购任务，采购人与供应商不再签订合同；

3.合同已签订的，如果相关变化导致不能实现合同目的或合同价款等实质性条款变化，针对变化部分按不可抗力事件处理，采购人与供应商协商后解除合同或签订补充协议。

**十、评分办法**

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**十一、结果公示**

确定中标候选人后在重庆市交通局官网公示，公示期1天，公示结束后与中标人进行合同谈判。

**十二、响应文件应编制要求（未按要求提供的，视为无效响应，按资格审查不通过处理）**

1.按格式要求提供报价函（附件1），本次项目为总价包干；

2.按格式要求提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需按格式要求提供法定代表人授权委托书；（附件3）

3.按格式要求提供基本资格条件承诺函；（附件4）

4. 提供主体资格证明文件复印件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书等，复印件加盖供应商公章）。分公司参与投标的须提供总公司的授权证明；

5.提供符合特定资格要求证明材料，加个供应商公章；

6.根据本评标办法需要提供的其他证明材料。

附件1 ：报价函（格式）

报价承诺函

重庆市铜梁船闸管理处：

我司已收到贵单位关于

采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供 ，总费用为： 　 （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合计  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

附件2

法定代表人身份证明书

重庆市铜梁船闸管理处：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

附件3

法定代表人授权书

重庆市铜梁船闸管理处：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对 项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

附件4

**书面声明**

采购项目名称：

致： 重庆市铜梁船闸管理处 （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日