**重庆市嘉陵江航道管理处**

**关于航道设施维护及水毁恢复服务分散询价采购的公告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | 航道设施维护及水毁恢复服务 | **项目****编号** |  | **采购****方式** | 询价采购 |
| **联系****地址** | 重庆市渝中区华一路17号 | **联系人** | 刘老师 |
| **联系****电话** | 023-63529610 | **传真电话** | 023-63504672 |
| **采购文件发售时限** | 2023年4月18日-2023年4月21日 |
| **项目开标时间** | 2023年4月21日上午10:30 |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 航道设施维护及水毁恢复服务 |  | 项 | 1 |  |
| **投标人资格要求** | 一、一般资格条件1、具有独立承担民事责任的能力。2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6、法律、行政法规规定的其他条件。二、特定资格条件1、投标人具有航道设施建设或维修业绩（提供业绩合同证明材料）。 |

**航道设施维护及水毁恢复服务分散询价采购评标办法**

**一、最高限价**

项目最高限价为15.94万元，所有投标人投标报价不得超过15.94万元。

**二、投标人资格要求及数量**

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**三、项目需求**

**（一）项目概况**

本项目包括临江门下河梯道、堡坎、基地水尺维修，钓鱼咀鸣笛标水毁恢复，辖区航道标牌、塔标遮挡物清理维护等施工内容，施工现场环境复杂，交通不便，施工难度较大，部分施工需要与周边单位、居民及相关部门协调，办理用地及施工手续。

**（二）工程范围及内容**

1、航道设施维护及水毁恢复项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **备注** |
| **一** | **临江门梯道维修** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 梯道石材面层拆除 | [项目特征]1.拆除的基层类型:石材2.饰面材料种类及厚度:花岗岩30mm[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理 | m2 | 168 | 　 |
| 2 | 基础垫层拆除 | [项目特征]1.构件名称:基础垫层[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理 | m2 | 168 | 　 |
| 3 | 建筑垃圾转运 | [项目特征]1.转运距离:综合考虑[工作内容]1.运输2.弃渣 | m3 | 33.6 | 　 |
| 4 | 建渣外运（增运1km） | [项目特征]1.废弃料品种:建渣2.运距:增运1km[工作内容]1.建渣运输至弃置点 | m3 | 33.6 | 　 |
| 5 | 建渣外运（起运1km） | [项目特征]1.废弃料品种:建渣2.运距:1km[工作内容]1.建渣运输至弃置点 | m3 | 33.6 | 　 |
| 6 | 台阶基础清理 | [项目特征]1.范围:梯道石材拆除范围[工作内容]1.清理2.场地找平 | m2 | 168 | 　 |
| 7 | 石材台阶面 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:干混商品砌筑砂浆 M10找平，厚度20mm2.垫层:自拌砼C25，100mm厚3.粘结材料种类:详设计4.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白火烧板600\*330\*805.位置:台阶平面[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺贴 | m2 | 99 | 　 |
| 8 | 石材台阶面（立面） | [项目特征]1.位置:踢面2.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白火烧板600\*75\*30[工作内容]1.基层清理2.面层铺贴 | m2 | 22.5 | 　 |
| 9 | 石材台阶平台 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:干混商品砌筑砂浆 M10找平，厚度20mm2.垫层:自拌砼C25 100mm厚3.结合层厚度、砂浆配合比:详设计4.面层材料品种、规格、颜色:芝麻白火烧板600\*300\*30[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边 | m2 | 27 | 　 |
| 10 | 系船环恢复 | [项目特征]1.材质及尺寸:钢质圆环+10mm钢链，直径100mm[工作内容]1.原系船环拆除安装 | 处 | 12 | 　 |
| 11 | 混凝土挡墙墙身 | [项目特征]1.混凝土强度等级:自拌砼C25[工作内容]1.模板制作、安装、拆除2.混凝土拌和、浇筑3.养护4.抹灰 | m3 | 2.63 | 　 |
| 12 | 混凝土基础修复 | [项目特征]1.混凝土强度等级:C252.范围:周边破损基础[工作内容]1.模板制作、安装、拆除2.混凝土拌和、浇筑3.养护 | m3 | 3 | 　 |
| **二** | **临江门水尺维修** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 不锈钢水位尺制作安装 | [项目特征]1.水尺材质及尺寸:304不锈钢，1000mm\*1000mm，厚度1.2mm[工作内容]1.原损坏水尺拆除2.不锈钢水尺安装 | m | 10 | 　 |
| **三** | **临江门不锈钢门安装** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 不锈钢门（含人脸识别） | 1.门框、扇材质:304不锈钢门，3m\*2.5m，厚度1.2mm | m2 | 7.5 | 　 |
| 2 | 1.人脸识别门禁系统一体机，中控xface320；2.防水电磁锁，中控ZL-280s；3.门禁电源，GSON 12V5A；4.防水出门按钮；5.不锈钢户外设备防水箱； | 套 | 1 |  |
| **四** | **钓鱼咀鸣笛标新建恢复** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 钓鱼咀鸣笛标制作安装 | [项目特征]1.规格型号做法：详建附件1:鸣笛标图纸 | 块 | 1 | 　 |
| **五** | **标牌及塔标遮挡清理** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 标牌及塔标遮挡清理 | [项目特征]1.信号标6块，渡口牌1块，塔标5座2.分布于河口至北碚沿江两岸[工作内容]1.对遮挡标牌及塔标的植物、树木进行清除，确保迎河面及上下通视良好； | 处 | 12 | 　 |

2、航道标牌及塔标遮挡清理维护情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 岸别 | 位置 | 距河口里程 | 备注 |
| 1 | 黑石盘界限标 | 左 | 江北区 | 17.1km |  |
| 2 | 凤栖沱界限标 | 左 | 两江新区 | 19.9 km |  |
| 3 | 草鞋沱鸣笛标 | 左 | 两江新区 | 33.6 km |  |
| 4 | 余家背界限标 | 右 | 北碚区 | 37.4 km |  |
| 5 | 莲花洞塔标 | 右 | 北碚区 | 41.2 km |  |
| 6 | 清溪口塔标 | 左 | 北碚区 | 45.1 km |  |
| 7 | 白玉石界限标 | 左 | 北碚区 | 58.9 km |  |
| 8 | 钓鱼咀界限标 | 右 | 北碚区 | 60.8 km |  |
| 9 | 钓鱼咀塔标 | 右 | 北碚区 | 61.6 km |  |
| 10 | 西山坪塔标 | 左 | 北碚区 | 62.7 km |  |
| 11 | 天府煤矿塔标 | 左 | 北碚区 | 63.4 km |  |
| 12 | 长生滩渡口牌 | 左 | 北碚区 | 64.8 km |  |

（三）**项目工期、实施地点及验收方式**

1、项目工期

合同签订后30日历日完成，并通过采购人验收。

2、实施地点

实施地点：嘉陵江临江门基地、临江门至北碚澄江沿江两岸。

3、验收方式

投标人须按照标准及要求完成航道设施维护及水毁恢复项目内容，采购人按照项目技术需求进行验收。

竣工验收程序：采购人收到竣工验收报告后10天内组织有关单位验收，并在验收后5天内给予认可或提出整改意见。投标人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

4、验收合格后投标人应在20天内办理结算手续，逾期给采购人造成的损失由投标人承担。

**（四）质量要求、质量保修期及缺陷责任期**

1、质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准。

2、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自项目验收合格之日起计算。

质量保修范围：本项目投标范围内的全部项目内容。

**（五）付款方式**

项目验收合格后，供应商提交付款资料审核通过后，采购人于10个工作日内一次性全额支付合同款项。

**（六）现场踏勘**

1、本次项目内容为航道设施维护及水毁恢复，有意向参与竞标的潜在投标人可在开标前自行踏勘现场。

2、现场踏勘

有意向参与竞标的潜在投标人自行前往井口、北碚基地进行现场踏勘。

联系人及联系电话：郭老师/63504613

踏勘注意事项：

(1)潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

(2)除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

(3)现场踏勘包括但不限于：测量、勘探、观察、对施工现场和对周边情况的了解等工作，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担，而无论投标单位是否进行现场踏勘，均视为投标单位对施工现场各种情况及周边情况十分清楚，能对投标及后来的施工做出准确的判断。

**四、报价资料提交时间、地点**

投标人应在2022年4月21日上午10:00-10:30提交报价资料，提交地点：重庆市嘉陵江航道管理处会议室。

**五、报价文件要求**

（一）参加报价单位应现场提交报价文件。

（二）报价文件应包括以下内容装订。

1、报价承诺函及明细表**。**

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、税务登记证书复印件。

3、最近一年财务报表的复印件（可用书面声明代替）。

4、近三个月的社会保险缴税记录和缴纳证明（可用书面声明代替）。

5、参加本项目采购活动服务承诺书。

6、其他要求提供的材料。

7、所有复印件均需加盖投标人公章。

（三）报价要求

本次报价采用总价包干报价，报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、设备运输途中意外损失费、人工费、装卸费、安装调试费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人原则上不再补偿。

（四）报价文件的密封和递交

1、报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

2、封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

3、所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**六、评标流程**

由嘉航处采购办、纪检及相关科室组成的评标小组，首先对投标人进行统一拆封，然后对投标人响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

**七、评分办法**

满足采购公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**八、公示**

确定中标候选人后在重庆交通网进行公告。

重庆市嘉陵江航道管理处

2022年4月18日

报价承诺函

重庆市嘉陵江航道管理处：

我司已收到贵单位关于 采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供 采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请投标人完整填写本表。

 2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

 投标人名称（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明书

重庆市嘉陵江航道管理处：

 （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市嘉陵江航道管理处：

 （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对 项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

承 诺

重庆市嘉陵江航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家级地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

 （投标人公章）

年 月 日

**书面声明**

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（投标人公章）

年 月 日