**重庆市铜梁船闸管理处**

**关于多功能门禁系统建设询价采购的公告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称** | 多功能门禁系统安装建设 | **项目**  **编号** | CZ202105 | | | **采购**  **方式** | 询价采购 |
| **联系**  **地址** | 铜梁区巴川街道营盘街76号 | | | | | **联系人** | 陈鹿川 |
| **联系**  **电话** | 023-45674006 | | **传真电话** | | | 023-45674006 | |
| **采购文件发售时限** | | 2021年5月6日-2021年5月8日 | | | | | |
| **项目开标时间** | | 2021年5月10日上午9:30 | | | | | |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | | **数量** | **备注** | | |
| 多功能门禁系统安装建设 |  | 项 | | 1 | 见清单 | | |
| **供应商资格要求** | 1.具有承担民事责任的能力；  2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6.法律、行政法规规定的其他条件。 | | | | | | |

**多功能门禁系统建设采购询价文件**

**一、最高限价**

最高限价为3.38万元，所有投标人投标报价不得超过3.38万元。

**二、供应商资格要求及数量**

供应商应满足采购公告中供应商资格要求条件，确保三家及以上供应商投标，本次采购不接受联合体。

**三、项目需求**

**（一）项目概况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最高限价（万元） | 备注 |
| **多功能门禁系统建设** | 3.38 |  |

1. **项目技术需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 自动门伺服电机 | 惠普尔ES-200 | 自动门伺服电机： 1、特点：重型防脱电机功率100W 2、载重180KG×2 3、防脱吊件、大轴承 | 1 | 套 |
| 2 | 钢化玻璃门 | 定制 | 1.2mm厚度，钢化玻璃 | 4.75 | ㎡ |
| 3 | 槽钢 | 定制 | 16#槽钢 | 1 | 支 |
| 4 | 不锈钢收口 | 定制 | 不锈钢包边收口（门头包边、钢化玻璃门包边） | 6 | ㎡ |
| 5 | 人脸识别测温终端 | 海清威视 FD1003-I8 | 1.远距离精准测温：配置多点式红外非接触式测温模块，测温距离远可达0.8M、测温精度高可达0.5℃，可实时测温、自动采集、记录体温信息。 2.体温异常告警：若体温数据超过用户设定的阈值，终端会发出异常预警，有效筛查体温异常人员。 3.戴口罩识别：集成口罩检测功能、判断通行人员是否佩戴口罩，同时还能对佩戴人员进行人脸识别比对，以确保人员身份的安全性。 4.人脸识别：基于人脸识别技术，实现非接触式门禁和考勤，有效避免传统接触式门禁考勤带来的潜在风险。 5.双目活体防伪检测：配备双目摄像头，可有效抵御照片、视频等作弊攻击，保障数据准确性。 6.万级脸库：标配万级脸库，并且通过人脸识别比对、能快速锁定体温异常目标身份，提高事前预警、事中处理、事后追溯的工作效率。 7.安全稳定：采用高性能、高稳定性嵌入式Linux系统、内置高性能AI处理器。 8.快速部署：支持闸机、壁挂安装,选配WIFI/4G联网通讯方式、快速部署，满足各种安装环境和场景应用需求，降低交叉感染风险、节省人力、物力。 9.使用环境：采用外置测温模块，测温精度不受机身工作温度影响，机身IP54防护等级，适应极宽温度-30℃～70℃范围内工作。 10.通讯线辅材 | 1 | 套 |
| 6 | 滑轨瓷砖修补 |  | 原滑轨地面凹槽，瓷砖补平整 | 1 | 项 |
| 7 | 通讯线路整改 |  | 弱电通讯线路改线调整（包含线辅材） | 1 | 项 |
| 8 | 安装服务费 |  | 旧门拆除、新门安装 | 1 | 项 |

说明：

以上工程量为暂估量，实际工程量由供应商在踏勘现场时自行量取后报价。

（三）**项目工期、实施地点及验收方式**

1、项目工期

计划总工期30日历天。

1. 实施地点

船闸处机关办公楼

3、验收方式和程序

本项目为交钥匙工程，承包人须负责完成多功能门禁系统建设相关工作，发包人参照项目清单进行验收。

竣工验收程序：发包人收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

4、验收合格后供应商应在30天内办理结算手续，逾期给发包方造成的损失由供应商承担。

**（四）质量要求、质量保修期及缺陷责任期**

1、质量要求：达到国家现行有关规范要求，并达到合格标准。

2、质量保修期

本项目质保期为12个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质保金为5%，质保金待质保期满后无息支付给承包方。

质量保修范围：本项目竞标范围内的全部工程内容。

**四、报价资料提交时间、地点**

供应商应在2021年5月10日上午9:30时前提交报价资料。提交地点：重庆市铜梁船闸管理处会议室。

**五、评标流程**

由铜梁船闸管理处相关科室、纪检组成的采购工作组，首先对供应商进行统一拆封，然后对供应商响应资格条件进行资格审查， 最后对投标结果进行现场唱标。

**六、评分办法**

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**七、公示**

确定中标候选人后在网上进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判。

**八、报价须知**

报价文件要求

1、参加报价单位应现场提交报价文件。

2、报价文件应按照以下数据和文件顺序及内容报送。

（1）报价承诺函

（2）报价明细表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）提供法人主体资格证书

（6）优质服务承诺及相关保证措施

（7）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

3、报价要求

本次项目为总价包干，供应商应充分考虑项目的条件、难度、材料转运等因素对工程费用的影响，供应商的报价应包括本项目的直接费、间接费、施工设备、劳务、管理、材料、水、电、二次转运、利润、保险、税金及政策性文件规定的完成本工程所需的全部费用。未明列需求的，由供应商自行计算。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、报价文件的密封和递交

（1）报价文件正本壹份。报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

报价承诺函

重庆市铜梁船闸管理处：

我司已收到贵单位关于 采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供 采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合计  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明书

重庆市铜梁船闸管理处：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市铜梁船闸管理处：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对 项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

承 诺

重庆市铜梁船闸管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家级地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（供应商公章）

年 月 日