重庆市嘉陵江航道管理处关于航道专项维护(应急抢通)勘测设计（第二次）采购的公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称** | 航道专项维护(应急抢通)勘测设计（第二次） | **项目**  **编号** | |  | | **采购**  **方式** | 询价采购 |
| **联系**  **地址** | 重庆市渝中区华一路17号 | | | | | **联系人** | 赖老师 |
| **联系**  **电话** | 023-63532069 | | | **传真电话** | | 023-63504672 | |
| **采购文件发售时限** | | 2022年8月29日-2022年9月1日 | | | | | |
| **项目开标时间** | | 2022年9月1日10:00时 | | | | | |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | | **备注** | | |
| 航道专项维护(应急抢通)勘测设计 |  | 项 | 1 | |  | | |
| **投标人资格要求** | 一、一般资格条件  1、具有独立承担民事责任的能力；  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6、法律、行政法规规定的其他条件。  二、特定资格条件  1、具备国家测绘地理信息局颁发的海洋测绘资质，或具备住房和城乡建设部门颁发的工程勘察专业类（工程测量）测绘资质证书。  2、具备国家住房和城乡建设部门颁发的工程设计(水运行业)资质证书。  投标人以上1、2项资质须同时具备。 | | | | | | |

航道专项维护(应急抢通)勘测设计（第二次）

分散采购评标办法

**一、最高限价**

最高限价为25万元，所有投标人投标报价不得超过25万元，投标人只能有一个报价或投标方案。

**二、投标人资格要求及数量**

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。本项目接受联合体投标，但组成联合体的数量不超过2家。联合体参与项目投标的，须提供联合体协议，格式自拟。联合体各方按照承担的工作和相应的责任满足特定资格条件中1、2项要求。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（三）联合体

1. 联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方，代表联合体参与采购，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人。

2. 除了联合体协议书、采购文件中特别明确需要联合体各成员单位签字、盖章的资料外，其他文件均由联合体主办方（主体）的法定代表人或其委托法定代表人授权代表按规定签字或盖章、盖联合体主办方（主体）鲜章。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.联合体以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**三、项目需求**

（一）项目概况

嘉陵江河口至草街68公里航道规划为三级航道（维护尺度标准为2.0mX60mX480m）。航道内有滩险27处，每年11月到次年5月，辖区逐步回归至天然河道状态，航道具有明显的弯窄浅险特征。受汛期洪水影响，重点滩险易发生淤积出浅。今年5月，我处在巡航时发现嘉陵江白鹤滩、利滩及黄果碛滩水深不足，不能满足航道维护要求，拟对上述三个滩险开展应急抢通工作。

（二）工作内容及要求

**1.工作内容及要求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 测图比例 | 备注 |
| 1 | 嘉陵江白鹤滩、利滩及黄果碛滩陆上、水下地形图测量 | 平方千米 | 约0.5平方千米 | 1:500 | 蓝图2份，为应急抢通疏浚可行性和必要性分析和设计提供依据 |
| 2 | 应急抢通疏浚可行性和必要性分析、施工方案及施工图设计 | 套 | 6 |  | 含设计文件和专家审查费 |
| 3 | 预算编制 | 套 | 6 |  | 总预算含施工图设计预算、招标控制价、招标代理费、审计费、监理费等 |
| 4 | 招标控制价编制 | 套 | 3 |  | 含编制报告和专家审查费 |
| 5 | 嘉陵江白鹤滩、利滩及黄果碛滩图完工验收测量地形图 | 平方千米 | 约0.5平方千米 | 1:500 | 蓝图2份，为施工验收提供依据 |

**2.技术依据**

航道测量内容应满足国家及行业相关规范的要求，主要观测依据如下：

（1）《水运工程测量规范》（JT/S131-2012）；

（2）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）；

（3）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；

（4）《水运工程测量质量检验标准》（JTS 258-2008）。

设计预算内容应满足国家及行业相关规范的要求，主要依据如下：

（1）嘉陵江航道一、二、三期航道整治设计方案；

（2）《重庆市内河航道养护工程预算定额》（2019年7月）；

（3）《重庆市内河航道养护工程预算编制办法》（2019年7月）。

**3.工作内容**

嘉陵江白鹤滩、利滩及黄果碛滩三处滩险陆上、水下地形图测量（测图比例1：500，测量范围由采购人指定）、应急抢通疏浚可行性和必要性分析、施工方案、施工图设计及预算编制和招标控制价编制。

3.1测量内容包括河道地形、航道整治建筑物、沿江的码头、人渡、趸船、取水口、排污口、泄洪口、跨江桥梁、电缆；

3.2方案设计内容包括应急抢通疏浚可行性和必要性分析、施工方案及施工图设计；

3.3预算内容含施工图设计预算、招标控制价、专家审查费、审计费、监理费等；

3.4 嘉陵江白鹤滩、利滩及黄果碛滩陆上、水下测量地形图、设计文件及预算编制需通过专家评审，评审及专家费由中标供应商承担。

3.5 招标控制价编制需通过专家评审，评审及专家费由中标供应商承担。

**4.测量技术要求**

4.1平面坐标系统采用2000国家大地坐标系、中央子午线为105°带投影；高程采用1985国家高程基准，并以绝对高程成图；

4.2测量队伍进场后，在开展测量工作前，需对测量仪器进行现场检校，包括GPS ，全站仪、水准仪i角校正，测深仪比测等工作并做好记录；

4.3平面首级控制采用GPS测量E级，按《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）执行；首级高程控制按四等方法进行测量，按《国家三、等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）执行；

4.4地形测量前应检查平面和高程控制点，并做好检查记录；

4.5水深测量前需确定声速，同时做好测深仪的比测工作；

4.6地形图应准确标注测量范围内所有涉河工程和设施的位置、尺度、高程等；清楚标识地名、陡岸坡、礁石、水边以及各种石盘、石梁、碛坝、洲滩等地物地貌及跨河、临河建筑物、航标、航行水尺、碍航物、助航标志标牌、航道基地等与航道相关的所有名称，地形图中应勾绘出实测水边线位置；

4.7河段测图测深线间距不得大于图上1.0cm，点间距不得大于图上0.8cm；

4.8测图中应标示测绘时间、测图水位等；

4.9所有测量工作及其成果必须满足《水运工程测量规范》（JTS131-2012）及其它国家相关标准、要求。

**5.交付时间：**合同签订后70个日历日内提交项目成果，通过专家评审后3日历日内完成项目设计及预算编制修改和招标控制价编制。

**6.资料成果提交**

6.1《1:500比例尺嘉陵江白鹤滩、利滩及黄果碛滩地形图》底图一份（含封面、索引图）,晒蓝图二套；

6.2滩险水深不满足该航段维护水深需要进行疏浚施工的，还须按维护尺度要求编写疏浚工程设计方案及设计图纸（六套）；

6.3以上所以内容均需提交电子成果1份。

**7.付款方式**

7.1付款条件：项目预算通过评审，预算下达后10个工作日内（一般在次年3-4月份）完成设计费支付，项目预算未通过则于2023年3月31日前完成设计费支付；

7.2支付方式：成交供应商按采购合同完成约定项目内容，经验收合格后采购人出具项目验收报告；项目验收合格后，成交供应商向采购人开具发票，提交验收报告、资金支付申请表在内的全部资料，满足上述付款条件后向采购人申请付款；供应商提交的付款资料审核通过后，采购人于10个工作日内一次性全额支付合同款项。

注：以上要求均为实质性要求。

**四、知识产权**

设计成果知识产权归采购人所有。采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

1. **后期服务**

建设项目实施期间，配合施工单位完成项目施工，如施工过程中出现设计相关问题，中标供应商需提供及时的技术支持（包括但不限于参加开工会，对施工单位进行技术交底，及时解决施工过程中的技术问题等）。

**六、现场踏勘**

（一）现场踏勘

有意向参与竞标的潜在投标人自行前往现场进行现场踏勘。

联系人及联系电话： 赖老师 023-63532069

（一）踏勘注意事项：

(1)潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

(2)除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

(3)现场踏勘包括但不限于：测量、勘探、观察、对施工现场和对周边情况的了解等工作，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担，而无论投标单位是否进行现场踏勘，均视为投标单位对施工现场各种情况及周边情况十分清楚，能对投标及后来的施工做出准确的判断。

**七、报价资料提交时间、地点**

投标人应在2022年9月1日9:30-10:00提交报价资料，提交地点：重庆市嘉陵江航道管理处会议室。

**八、报价文件要求**

（一）参加报价单位应现场提交报价文件。

（二）报价文件应包括以下内容装订。

1．报价承诺函及明细表。

2．法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、税务登记证书复印件。

3．最近一年财务报表的复印件（可用书面声明代替）。

4．近三个月的社会保险缴税记录和缴纳证明（可用书面声明代替）。

5．参加本项目采购活动服务承诺书。

6．投标人资格要求证明材料。

7．联合体投标需提供联合体协议书。

8. 若以联合体参与谈判的，应在“供应商名称”处注明所有联合体名称。

9. 所有复印件均需加盖投标人公章。

（三）报价要求

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用。

（四）报价文件的密封和递交

1．报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

2．封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

3．所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**九、评标流程**

由嘉航处采购办、纪检及相关科室组成的评标小组，首先对投标人进行统一拆封，然后对投标人响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

**十、评分办法**

满足采购公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**十一、公示**

确定中标候选人后在重庆交通网进行公示。

重庆市嘉陵江航道管理处

2022年8月29日

报价承诺函

重庆市嘉陵江航道管理处：

我司已收到贵单位关于采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合计  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明书

重庆市嘉陵江航道管理处：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市嘉陵江航道管理处：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

承 诺

重庆市嘉陵江航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家级地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（投标人公章）

年 月 日

**书面声明**

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

资格要求证明材料