**重庆市铜梁船闸管理处**

**关于6座船闸设施维修服务询价采购的公告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 6座船闸设施维修服务 | 备注 |  |
| **采购方式** | 询价采购 | **最高限价** | 4.46万元 |
| **联系地址** | 铜梁区巴川街道营盘街76号 | **联系人** | 唐老师 |
| **联系电话** | 023-45674006 | 传真电话 | 023-45674006 |
| **采购公告时间** | 2022年10月31日至2022年11月2日 |
| **项目开标时间** | 2022年11月3日上午10:30时 |
| **开标地点** | 重庆市铜梁船闸管理处（铜梁区巴川街道营盘街76号）2楼会议室 |
| **供应商****基本资格条件** | 1.具有独立承担民事责任的能力；（分公司参与投标的应提供总公司的授权证明）2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| **供应商****特定资格条件** | 无 |

**重庆市铜梁船闸管理处**

**关于6座船闸设施维修服务采购评标办法**

**一、项目概况**

本项目拟对我处旧县、蒲吕、虎峰、大庙、安溪、永嘉6座船闸设施进行维修。

1. **项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安溪 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 上下门叶清洗及上桐油保养 | 60.2 | 平方米 | 晾干后补桐油灰缝上桐油 |
| 钢丝绳更换 | 12 | 米 | 15.5# |
| 阀门连接支架加固及上防锈漆、插销更换 | 2 | 个 | （内、外阀门） |
| 门栓（锁）更换 | 1 | 项 | 圆铁大小现场确定 |
| 闸室清洗 | 1 | 项 |  |
| 旧县 | 阀门维修上防锈漆（下） | 1 | 项 |  |
| 连接管更换及支架加固（下）上漆 | 1 | 项 | 80#无缝钢管 |
| 下内泄水口开挖 | 1 | 项 |  |
| 大庙 | 丝杆更换（上、中、下） | 4 | 根 | 2根丝杆直径为3.5厘米、2根丝杆直径为4厘米，长1.2米 |
| 止水木拆除（上） | 8 | 根 |  |
| 浇筑混凝土（上） | 8 | 根 | 加铅丝 |
| 土方开挖（下外泄水道） | 2 | 立方米 |  |
| 连接管更换（上）支架加固 | 2 | 根 | 80#无缝钢管，上漆 |
| 阀门支架更换（中、下）50型角钢 | 2 | 副 | 连接管及阀上漆 |
| 围堰（木质叠梁板） | 1 | 项 | 安装、拆除 |
| 闸室清洗 | 1 | 项 |  |
| 木料 | 3.12 | 立方米 | 6米长\*0.2米\*0.2米 13根（虎峰、大庙共用一套） |
| 木质叠梁板上桐油 | 1 | 项 | 63平方米(入库安溪站) |
| 虎峰 | 围堰（木质叠梁板） | 1 | 项 | 安装、拆除 |
| 立槽木拆除（上） | 8 | 根 |  |
| 混凝土浇筑（上） | 8 | 根 | 加铅丝 |
| 钢丝绳 | 26 | 米 | 15.5# |
| 永嘉 | 上下门叶清洗及上桐油 | 55 | 平方米 | 晾干后补桐油灰缝上桐油 |
| 闸室清洗 | 1 | 项 |  |
| 蒲吕 | 导线轮固定槽维修（上） | 1 | 项 | 材料75角钢1.4米 2根，扁铁1米长\*宽5厘米\*5毫米 |
| 阀门支架更换50型角钢 | 2 | 副 | 连接管及阀上漆 |
| 钢丝绳更换 | 20 | 米 | 15.5# |
| 下外泄水口土堰 | 1 | 项 | 1.2米\*1米 |
| 旧县降水 | 1 | 项 | 降1米（开，关） |
|  | 转运费 | 1 | 项 |  |

说明：以上工程量为暂估量，实际工程量由供应商在踏勘现场时自行量取后报价。

 三、**项目工期、实施地点、验收方式及付款方式**

1、项目工期

计划总工期20日历天。

1. 实施地点

 旧县船闸、蒲吕船闸、虎峰船闸、安溪船闸、大庙船闸、永嘉船闸

3、验收方式和程序

（1）本项目为交钥匙工程，承包人须负责完该项目相关工作，发包人参照项目清单进行验收。

（2）竣工验收程序：发包人收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

（3）验收合格后供应商应在2天内办理结算手续，逾期给发包方造成的损失由供应商承担。

4、付款方式

该项目完成并经采购人验收合格后，向采购人支付3%合同款作为质保金，同时开具正式发票，采购人在收到质保金和发票后的10个工作日内向成交供应商支付合同款。

**四、质量要求、质量保修期及缺陷责任期**

1、质量要求：达到国家现行有关规范要求，并达到合格标准。

2、质量保修期

本项目质保期为12个月，质量保修期自项目竣工验收合格之日起计算。质保金为3%，质保金待质保期满后无息支付给承包方。

质量保修范围：本项目竞标范围内的全部项目内容。

**五、现场踏勘**

本项目施工地形环境复杂，供应商可以自行现场踏勘。

有意向参与竞标的潜在供应商自行到现场踏勘量取尺寸后报价。

联系人及联系电话：马老师 023-45677139

踏勘注意事项：

(1)潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

(2)除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（3）现场踏勘包括但不限于：测量、勘探、观察、对施工现场和对周边情况的了解等工作，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担，而无论投标单位是否进行现场踏勘，均视为投标单位已对现场各种情况及周边情况查看认可。

**六、报价要求**

（一）本项目最高限价为4.46万元人民币，总价包干，所有供应商报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理；

（二）供应商递交响应文件时须提供详细的预算表，预算表内容应详细列明每个项目的单价明细；

（三）本项目为交钥匙工程，供应商根据实际现场踏勘情况进行报价，报价包括完成本项目所需的服务费、改造费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、二次转运、装卸费、安装调试费及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

**七、供应商数量及资格要求**

1、本次采购不接受联合体；

2、有效投标人满足3家及以上；

3、根据《政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；

4、供应商的法定代表人或其授权代表未参加采购的，视为无效响应，按无效投标处理。

**八、响应文件份数及装订要求**

供应商提供正本一份即可，投标文件须密封并在密封处加盖投标人单位公章，未按上述规定封装，采购人应当拒绝接收。

**九、报价资料提交时间、地点**

（一）时间：供应商应在2022年11月3日上午10:15-10:30时提交报价资料。

（二）地点：重庆市铜梁船闸管理处（铜梁区巴川街道营盘街76号）2楼会议室。

**十、报价书应包括以下内容：**

1、报价函（附件1）：本次项目为总价包干。

2、提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需提供法定代表人授权委托书（附件3）。

3、提供供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的诚信声明（附件4）。

4、提供主体资格证明文件复印件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书等，复印件加盖供应商公章）。分公司参与投标的须提供总公司的授权证明。

5、提供详细的工程量预算表（格式自拟），预算表内容应详细列明每个项目的工程量和单价明细；（加盖供应商公章）

6、按照本评标办法应提供的其他资料。

**十一、评标流程**

本次评标在重庆市铜梁船闸管理处纪检部门的监督下按以下流程开展：

1、宣布投标供应商名单；

2、检查响应文件密封情况；

3、现场开标，宣读各供应商投标报价；

4、开标结束，重庆市铜梁船闸管理处相关科室组成的采购工作小组对供应商响应文件进行资格性和符合性审查；

5、评审结束后现场宣布评审结果。

**十二、评标办法**

按照最低报价原则，满足询价公告中供应商资格要求和评标办法中所有条件，报价最低的供应商中标。

**十三、公示**

确定中标候选人后在重庆市交通局官网公示，公示期1天，公示结束后与中标人进行合同谈判。

附件1

报价函

重庆市铜梁船闸管理处：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购项目名称）的询价采购公告，我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法，经详细研究，现决定参加该项目的竞价，愿意以人民币大写： 元整；人民币小写： 元的总价提供本项目的交货及技术服务。

供应商（全称并盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

传真：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2

法定代表人身份证明书

重庆市铜梁船闸管理处：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（此处附法定代表人身份证的正反面复印件：）

 供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件3

法定代表人授权委托书

重庆市铜梁船闸管理处：

本人 （供应商法定代表人姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对 （项目名称）项目的采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

供应商法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

（此处附被授权人身份证正反面复印件）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件4

诚信声明

重庆市铜梁船闸管理处：

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（全称并盖章）

日期： 年 月 日